Data/hora: 11/06/2024 09:58:49

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Uso de geossintéticos como reforço em estradas não pavimentadas
Autores: | Oliveira,Lorena A.; Viana,Paulo M. F.; Santos,Divina C. R.; Reis,Elton F.
Data: | 2016-06-01
Ano: | 2016
Palavras-chave: | Capacidade de suporte de carga; Trilha de roda; Simulador de tráfego.
Resumo: | RESUMO O trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de estradas não pavimentadas construídas sobre solos moles reforçadas com diferentes geossintéticos. Foram selecionadas três estradas não pavimentadas que apresentassem um trecho com baixa capacidade de suporte de carga. A flecha foi medida pelo método fotográfico para cada número de passadas, nas condições com e sem reforço, e submetido à análise de variância, pelo teste de F, a 5% de probabilidade, e quando houve diferença significativa entre os tratamentos, suas médias foram comparadas pelo teste de Tukey. Posteriormente, realizou-se o cálculo da razão de benefício de tráfego fornecida pela inclusão do reforço. O geossintético não tecido, quando inserido no interior do solo, contribui de modo significativo para a redução das flechas, principalmente nos solos do trecho das estradas I e III. O geossintético tecido contribui para a redução das flechas, principalmente nos solos do trecho da estrada III. A geogrelha não contribui para a redução das flechas. A razão de benefício de tráfego para os reforços utilizados foram superiores a um, com valores médios de 1,28 para o trecho da estrada I, reforçado com geossintético não tecido, 1,54 para o trecho da estrada II, reforçado com geossintético tecido e de 2,7 para o trecho da estrada III, reforçado com geossintético tecido.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000300546
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v36n3p546-557/2016
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.36 n.3 2016
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess