Data/hora: 02/06/2024 10:55:53

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Validação de um modelo de cálculo por elementos finitos do chassi de uma semeadora de quatro linhas
Autores: | Niemczewski,Bóris K.; Reis,Ângelo V. dos; Machado,Roberto L. T.; Machado,Antônio L. T.
Data: | 2014-02-01
Ano: | 2014
Palavras-chave: | Mecanização; Agricultura familiar; Deslocamentos; Métodos numéricos.
Resumo: | O comportamento estrutural estático de um chassi experimental de semeadora de quatro linhas para agricultura familiar foi testado, utilizando-se da técnica numérica de Análise de Elementos Finitos, onde se levou em consideração os esforços a que a máquina em questão estaria sujeita, quando suspensa do chão, pelos três pontos de engate do trator. Para a validação do modelo usado pelo software SolidWorks Simulation, submeteu-se um protótipo em escala real do chassi a carregamentos de forças verticais, a fim de comparar os deslocamentos reais da estrutura com os deslocamentos calculados pelo software. Dois estudos foram feitos do modelo para o cálculo dos deslocamentos da estrutura: no primeiro, não foram incluídos os suportes dos engates dos três pontos no cálculo, e os deslocamentos medidos não foram comparáveis com os calculados. No segundo estudo, quando foram incluídos os engates no cálculo, verificou-se que os resultados foram comparáveis com os obtidos na prática. Concluiu-se, portanto, que o segundo estudo é válido e que os cálculos da estrutura do chassi que foram realizados pelo software são confiáveis.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000100017
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162014000100017
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.34 n.1 2014
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess