Data/hora: 11/06/2024 08:06:11

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Tarifa binômia para o custo de água pressurizada em perímetros irrigados
Autores: | Ribeiro,Marcos C.; Oliveira Filho,Delly; Soares,Antônio A.; Martins,José H.; Mantovani,Everardo C.
Data: | 2010-08-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Tarifa; Distribuição de água; Perímetro irrigado.
Resumo: | Nos distritos de irrigação, a tarifa de custo variável tem dependido exclusivamente da quantidade de água consumida e não, da energia e da demanda de potência elétrica para o fornecimento de água na pressão e na vazão recomendadas pelo sistema de irrigação. Essa forma de tarifação da água de irrigação é um contrassenso em que os irrigantes mais eficientes subsidiam os irrigantes menos eficientes. Este trabalho propõe que as tarifas de água considerem não somente a quantidade de água consumida no mês, mas também a pressão, já que a demanda de potência hidráulica é função do produto da vazão pela pressão de serviço. O estudo comparou o custo de água de irrigantes que consomem o mesmo volume mensal para a situação atual e pela metodologia proposta. Verificou-se, também, o efeito de irrigações isoladas ou simultâneas e sua implicação no custo da água. Os resultados mostraram que a implementação de tarifa binômia para a água pode reduzir o custo da água para o irrigante de baixa pressão em até 66%. Já para os irrigantes com alta pressão, poderá ter acréscimo de até 133%. A simultaneidade de uso da água também influencia seu custo devido à variação na demanda de potência de energia elétrica.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000400002
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162010000400002
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.30 n.4 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess