Data/hora: 11/06/2024 04:40:09

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Avaliação da transmissão de dados de temperatura no sistema 1-wireTM
Autores: | Steidle Neto,Antonio J.; Baêta,Fernando C.; Martins,José H.; Zolnier,Sérgio; Monteiro,Paulo M. B.
Data: | 2005-04-01
Ano: | 2005
Palavras-chave: | Sistemas de aquisição de dados; Sensores de temperatura; Instalações agrícolas.
Resumo: | A necessidade de sistemas de monitoramento automático versáteis e de baixo custo que possam auxiliar o produtor agrícola na otimização dos processos produtivos, é evidente. Este trabalho foi realizado com o objetivo de pesquisar as limitações e as potencialidades de aplicação do sistema 1-wireTM na transmissão de dados de temperatura em instalações agrícolas. O sistema 1-wireTM é uma rede de transmissão de dados que possibilita a comunicação digital entre um computador e dispositivos da série 1-wireTM, tais como os sensores de temperatura DS1820. A transmissão de dados de temperatura nesse sistema foi avaliada em função do tipo dos condutores e do número de sensores DS1820. Com base nos resultados, concluiu-se que o aumento do número de sensores de temperatura DS1820 no sistema 1-wireTM incrementa a carga capacitiva de maneira distinta para cada um dos tipos de condutores estudados, podendo causar interrupções na transmissão de dados.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000100004
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162005000100004
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.25 n.1 2005
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess