Data/hora: 02/06/2024 13:34:04

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Semeadura de milho com dois mecanismos sulcadores sob diferentes intensidades de pastejo
Autores: | Modolo,Alcir J.; Franchin,Marcia F.; Trogello,Emerson; Adami,Paulo F.; Scarsi,Marina; Carnieletto,Ricardo.
Data: | 2013-12-01
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Integração lavoura-pecuária; Densidade do solo; Produtividade do milho.
Resumo: | A integração lavoura-pecuária pode ser definida como o sistema que integra duas atividades, visando a maximizar racionalmente o uso da terra e a minimizar os custos de produção. O trabalho teve como objetivo avaliar a semeadura de milho com dois mecanismos sulcadores, em área de pastagem submetida a diferentes manejos, no sistema de integração lavoura-pecuária. O experimento foi conduzido em delineamento de blocos ao acaso, com quatro repetições, e os tratamentos foram compostos pela combinação de quatro intensidades de pastejo (0,25-0,05; 0,30-0,10; 0,35-0,15 m e sem pastejo, para as alturas de entrada e saída dos animais dos piquetes, respectivamente) e dois mecanismos sulcadores (haste e disco duplo). Foram avaliadas a densidade e a macroporosidade do solo no pós-pastejo, bem como a profundidade de semeadura, a área de solo mobilizada, a população de plantas e a produtividade de grãos da cultura do milho. As áreas com maior intensidade de pastejo proporcionaram aumento significativo na densidade do solo. A área de solo mobilizada foi de 0,0071 e 0,0103 m² para o disco duplo e a haste, respectivamente, tendo a haste apresentado maior profundidade de semeadura. Para o mecanismo sulcador tipo disco, a produtividade diminuiu linearmente com o aumento das intensidades de pastejo, sendo que a mesma foi amenizada quando da utilização da haste.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162013000600013
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162013000600013
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.33 n.6 2013
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess