Data/hora: 16/06/2024 11:29:06

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Rotina computacional para a determinação da velocidade de sedimentação das partículas do solo em suspensão no escoamento superficial
Autores: | Oliveira,Luiz F. C. de; Martinez,Mauro A.; Pruski,Fernando F.; Griebeler,Nori P.; Oliveira,Geraldo C. de.
Data: | 2005-04-01
Ano: | 2005
Palavras-chave: | Erosão; Escoamento superficial; Modelagem.
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma rotina computacional para a determinação da velocidade de deposição de partículas em suspensão no escoamento superficial, verificar sua aplicação por intermédio de modelo de transporte de sedimentos e comparar os resultados obtidos com dados experimentais. Empregou-se na rotina o processo iterativo de Newton-Rapshon para a solução das equações empregadas na determinação da velocidade de deposição de partículas em suspensão no escoamento superficial, e na solução da equação do transporte de sedimentos empregou-se a técnica das diferenças finitas. Essas rotinas foram empregadas na implementação do modelo MTSES (Modelo para Transporte de Solutos no Solo e no Escoamento Superficial). As velocidades de queda das partículas obtidas pela rotina desenvolvida, em média, foram superestimadas, com erro relativo médio de 0,63%, o que possibilitou a utilização da rotina desenvolvida no MTSES. O modelo MTSES superestimou o total de sedimentos transportados pelo escoamento superficial para todas as intensidades de precipitação empregadas neste estudo, com variações porcentuais de 15,6 a 58,3%.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000100014
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162005000100014
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.25 n.1 2005
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess