Data/hora: 05/06/2024 03:22:20

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Rotina computacional para a determinação da velocidade de sedimentação das partículas do solo em suspensão no escoamento superficial	
Autores: 	Oliveira,Luiz F. C. de; Martinez,Mauro A.; Pruski,Fernando F.; Griebeler,Nori P.; Oliveira,Geraldo C. de.	
Data: 	2005-04-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Erosão; Escoamento superficial; Modelagem.	
Resumo: 	O presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma rotina computacional para a determinação da velocidade de deposição de partículas em suspensão no escoamento superficial, verificar sua aplicação por intermédio de modelo de transporte de sedimentos e comparar os resultados obtidos com dados experimentais. Empregou-se na rotina o processo iterativo de Newton-Rapshon para a solução das equações empregadas na determinação da velocidade de deposição de partículas em suspensão no escoamento superficial, e na solução da equação do transporte de sedimentos empregou-se a técnica das diferenças finitas. Essas rotinas foram empregadas na implementação do modelo MTSES (Modelo para Transporte de Solutos no Solo e no Escoamento Superficial). As velocidades de queda das partículas obtidas pela rotina desenvolvida, em média, foram superestimadas, com erro relativo médio de 0,63%, o que possibilitou a utilização da rotina desenvolvida no MTSES. O modelo MTSES superestimou o total de sedimentos transportados pelo escoamento superficial para todas as intensidades de precipitação empregadas neste estudo, com variações porcentuais de 15,6 a 58,3%.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000100014	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162005000100014	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.25 n.1 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess