Data/hora: 11/06/2024 12:41:55

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Influência de diferentes materiais de cobertura no conforto térmico de instalações para frangos de corte no oeste paulista	
Autores: 	Fiorelli,Juliano; Fonseca,Ricardo da; Morceli,José A. B.; Dias,Antonio A.	
Data: 	2010-10-01	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Ambiência; Frango de corte; Instalações; Cobertura.	
Resumo: 	Este trabalho apresenta um estudo da influência de diferentes materiais de cobertura no conforto térmico de instalações destinadas à criação de frangos de corte. A pesquisa foi desenvolvida no Câmpus Experimental da UNESP de Dracena - SP. Quatro protótipos em escala real foram construídos, com área de 28 m² cada, cobertos com telha reciclada à base de embalagens longa vida, telha cerâmica, telha cerâmica pintada de branco e telha de fibrocimento. Os dados foram coletados durante o período de inverno de 2007, totalizando 90 dias. Com esses dados, foram calculados os índices de conforto térmico Carga Térmica Radiante (CTR) e a variável ambiental (Ta). Uma análise estatística por inferência e descritiva foi realizada com os valores do índice de conforto térmico e da variável ambiental. Com os resultados obtidos, é possível afirmar que a telha reciclada apresentou índices de conforto térmico semelhantes àqueles encontrados para as telhas cerâmicas. O protótipo coberto com telha de fibrocimento apresentou os maiores índices, e o coberto com telha cerâmica branca, os menores índices de conforto térmico. No entanto para o período de inverno e para os horários avaliados, todas as instalações apresentaram índices de conforto térmico fora da zona de termoneutralidade do frango de corte.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162010000500020	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162010000500020	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.30 n.5 2010	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess