Data/hora: 12/06/2024 08:09:14

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Análise dos ciclos de tensões em colhedoras de forragens	
Autores: 	Borges,Pedro H. M.; Niiyama,Orlando K.; Braga Júnior,Roberto A.; Volpato,Carlos E. S.; Ravelo,Giovanni F.; Santos,Luciano M. dos.	
Data: 	2004-12-01	
Ano: 	2004	
Palavras-chave: 	Colhedora de forragem; Tensões; Modelos matemáticos.	
Resumo: 	O estudo das tensões em colhedoras de forragens é imprescindível, uma vez que as condições de operação são muito variáveis e severas. Utilizou-se um sistema "datalogger" devidamente calibrado para medir as tensões, em função do tempo, numa colhedora de forragem. Foram desenvolvidos modelos matemáticos para obter a variação periódica dessas tensões, considerando-se a influência da roda de apoio e da velocidade angular do rotor de corte. O ajuste dos modelos foi verificado pelo coeficiente de determinação (R²). A variação periódica das tensões, em função do tempo, para os valores experimentais e teóricos, foi representada graficamente, utilizando-se da planilha eletrônica EXCEL. Observou-se que as menores amplitudes de tensões e os maiores períodos do ciclo corresponderam aos tratamentos que utilizaram a roda de apoio. A análise estatística mostrou que a velocidade angular do rotor de corte apresentou diferença significativa, conforme o Teste de Tukey, para 5%. Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que os ciclos de tensões em colhedoras de forragens podem ser representados com bom ajuste por funções senoidais e que o uso da roda de apoio pode aumentar o tempo de serviço da colhedora.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000300022	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162004000300022	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.24 n.3 2004	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess