Data/hora: 02/06/2024 14:25:12

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Calibração da Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) para a estimativa da concentração da solução no solo
Autores: | Souza,Claudinei F.; Folegatti,Marcos V.; Matsura,Edson E.; Or,Dani.
Data: | 2006-04-01
Ano: | 2006
Palavras-chave: | Concentração de íons; Fertirrigação; Nitrato de potássio.
Resumo: | A Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) é um método confiável para medidas in situ da umidade e da concentração da solução no mesmo volume de solo. Entretanto, a interpretação precisa da medida de condutividade elétrica do solo (e umidade do solo) pode requerer uma curva de calibração específica. O objetivo principal deste ensaio foi estabelecer um procedimento de calibração para usar a TDR no cálculo de concentrações de nitrato de potássio (KNO3) em solução do solo. Uma equação que relaciona a condutividade elétrica medida pela TDR e a concentração de KNO3 foram encontradas viabilizando o uso da técnica da TDR na estimativa da umidade e da concentração da solução do solo para o manejo eficiente da fertirrigação.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162006000100030
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162006000100030
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.26 n.1 2006
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess