Data/hora: 02/06/2024 14:42:27

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Sonda de tdr para a estimativa de umidade em bagaço de Cana-de-açúcar
Autores: | Souza,Claudinei F.; Cirilo,Lucas da S; Bastos,Reinaldo G.; Peres,José G.; Oliveira,Aline F.
Data: | 2016-02-01
Ano: | 2016
Palavras-chave: | TDR; Monitoramento de umidade; Cultivo em estado sólido; Aspergillus Níger; Constante dielétrica.
Resumo: | RESUMO O bagaço de cana-de-açúcar pode ser utilizado como suporte sólido para cultivo de microrganismos, e apesar de fundamental, o monitoramento da umidade em tempo real nesses processos ainda é pouco pesquisado. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo propor e validar a TDR para estimar a umidade em bagaço de cana-de-açúcar, visando a seu uso como suporte para cultivo em estado sólido, considerando a produção de ácido cítrico. A sonda de TDR proposta foi analisada fisicamente, e, posteriormente, para a validação dos resultados, realizou-se uma calibração com leituras da constante dielétrica do bagaço de cana-de-açúcar até à saturação do material, os quais foram comparados com o método-padrão e equação universal de Topp. Também, foram conduzidas em colunas de leito fixo preenchidas com bagaço a 80% de umidade, com monitoramento da umidade através de sonda de TDR para validar a técnica. Pôde-se verificar que existe viabilidade no uso da técnica da TDR para estimar a umidade volumétrica, e com o auxílio de ferramentas gráficas e regressão linear, foi proposta a equação de calibração: (θ= 0,0253*Ka - 0,0025). Com isso, pode-se controlar e monitorar in situ a umidade do bagaço de cana-de-açúcar, através da técnica da TDR.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162016000100024
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v36n1p24-35/2016
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.36 n.1 2016
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess