Data/hora: 11/06/2024 12:03:43

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Influência da vibração das hastes e da velocidade de deslocamento da colhedora no processo de colheita mecanizada do café	
Autores: 	Oliveira,Ezequiel de; Silva,Fábio M. da; Salvador,Nilson; Figueiredo,Carlos A. P.	
Data: 	2007-12-01	
Ano: 	2007	
Palavras-chave: 	Cafeicultura; Mecanização agrícola; Derriça.	
Resumo: 	Hoje, já existem vários estudos sobre a eficiência operacional de colheita mecanizada do café, porém pouco se sabe sobre a influência da vibração das hastes e a velocidade de deslocamento da colhedora nesse processo. Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar a influência da vibração das hastes e da velocidade de deslocamento da colhedora no processo de colheita mecanizada do café. O trabalho foi desenvolvido na Fazenda Capetinga, sul de Minas Gerais. Para os ensaios, utilizou-se do delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições, em parcelas aleatórias, contendo, em média, 40 plantas em fileira. Os ensaios foram realizados com duas passadas da colhedora, definidos em função do índice de frutos verdes na planta. A primeira passada foi realizada com média de 30% de verde, e a segunda, com média de 10% de verde. Concluiu-se que, na primeira passada, o volume de café colhido, a desfolha e a eficiência de derriça foram 29,25%, 31,12% e 31,85%, respectivamente, superiores na maior vibração. Na segunda passada, na maior velocidade operacional, o volume de café caído no chão variou 61,2% em relação à menor velocidade, e a redução no volume colhido e na eficiência de colheita variou de14,28% da menor para a maior velocidade operacional.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162007000400014	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162007000400014	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.27 n.3 2007	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess