Data/hora: 16/06/2024 00:53:52

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	UMEB - Unidade Móvel para Ensaio da Barra de Tração	
Autores: 	Gabriel Filho,Antonio; Lanças,Kléber P.; Guerra,Saulo P.; Paula,Cristiano A.; Monteiro,Leonardo A.	
Data: 	2008-12-01	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Mecanização; Desempenho; Ensaio de tração; Pneu.	
Resumo: 	Um equipamento denominado "Unidade Móvel de Ensaio da Barra de Tração - UMEB", foi desenvolvido na FCA/UNESP de Botucatu para realizar ensaios de tratores em solo agrícola. Construída a partir de um reboque ("trailer"), a UMEB foi adaptada para servir como carro dinamométrico instrumentado, utilizado na avaliação do desempenho de tratores submetidos a ensaios na barra de tração. Sua massa total é de 10.500 kg sustentados por um conjunto de seis rodados pneumáticos. Ensaios de campo mostraram que a UMEB proporcionou força de tração acima de 35 kN, mantendo-a constante, em diferentes condições de superfície do solo, mesmo quando a velocidade de deslocamento foi modificada.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/report	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000400018	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162008000400018	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.28 n.4 2008	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess