Data/hora: 06/06/2024 01:16:24

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Avaliação dos custos de implantação de biodigestores e da energia produzida pelo biogás
Autores: | Calza,Lana F.; Lima,Cleber B.; Nogueira,Carlos E. C.; Siqueira,Jair A. C.; Santos,Reginaldo F.
Data: | 2015-12-01
Ano: | 2015
Palavras-chave: | Biogás; Esterco; Avaliação econômica.
Resumo: | RESUMO Este trabalho objetivou avaliar os custos envolvidos na construção de modelos de biodigestores (indiano, chinês e canadense) no município de Cascavel – PR. Determinaram-se os custos de produção de energia a partir do biogás produzido por dejetos de caprinos, bovinos e suínos, para sistemas de semiconfinamento. Foram utilizadas propriedades rurais com 20; 40; 60; 80 e 100 animais de cada um dos três grupos avaliados. A partir do volume de dejetos produzidos por animal, foram dimensionados os biodigestores e calculados os custos para a construção e a implantação de cada modelo, e o custo total da produção anual de energia em função do número de animais. O biodigestor modelo canadense apresentou o menor custo de construção e de implantação, variando de R$ 2.104,00 a R$ 7.266,00. A geração de energia com dejetos de suínos apresentou o menor custo, variando de 0,015 a 0,050 R$/KWh em biodigestor modelo canadense. A maior produção anual de energia foi verificada para bovinos, variando de 24.090 kWh/ano a 120.450 kWh/ano, para os três modelos de biodigestor em estudo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000600990
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v35n6p990-997/2015
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.35 n.6 2015
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess