Data/hora: 12/06/2024 14:39:50

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Perdas de solo e de água em sistemas de captação in situ no Semi-Árido brasileiro	
Autores: 	Brito,Luiza T. L.; Cavalcanti,Nilton B.; Anjos,José B. dos; Silva,Aderaldo S.; Pereira,Lúcio A.	
Data: 	2008-09-01	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Erosão; Escoamento; Chuva; Zea mays L.	
Resumo: 	Os sistemas de cultivo utilizados no semi-árido brasileiro apresentam riscos de perda devido à irregularidade das chuvas, devendo-se associá-los a práticas que propiciem maior infiltração e, conseqüentemente, menor erosão, o que pode ser obtido por meio de técnicas de captação de água de chuva in situ. Neste trabalho, teve-se o objetivo de avaliar as perdas de água e de solo em área cultivada com milho (Zea mays L.), submetida a diferentes sistemas de preparo do solo, correspondendo aos tratamentos Guimarães Duque (T1); aração profunda (T2); aração parcial (T3) e sulcos barrados (T4), comparados com o sistema tradicional (T5), que corresponde ao plantio sem preparo do solo. Após cada evento de chuva, a água e o solo escoados foram coletados e medidos. A umidade do solo em diferentes profundidades foi monitorada durante o ciclo de produção da cultura e avaliada a produtividade dos grãos por meio da análise de variância. A partir dos resultados, pode-se observar que o método Guimarães Duque (T1) proporcionou maiores perdas de água (6.696 L) e de solo (15.225 kg ha-1), enquanto as menores perdas foram obtidas com os sulcos barrados (T4), correspondendo a 1.066 L e 1.022 kg ha-1, respectivamente. Nesse tratamento (T4), também foi obtida a maior produtividade de grãos (606 kg ha-1), apresentando-se como o sistema mais indicado para as condições analisadas.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000300011	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162008000300011	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.28 n.3 2008	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess