Data/hora: 18/06/2024 05:18:37

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Utilização do farelo de conchas de vôngole na adsorção de fósforo e como corretivo da acidez do solo
Autores: | Lo Monaco,Paola A. V.; Matos,Antonio T.; Eustáquio Júnior,Valdeir; Ribeiro,Ivan C. A.; Teixeira,Denis L.
Data: | 2012-10-01
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Resíduos de maricultura; Correção da acidez do solo; Remoção de fósforo; Isotermas de adsorção.
Resumo: | Teve-se o objetivo de, com a realização deste trabalho, obter a curva de neutralização do pH de amostras dos horizontes A e B de um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, utilizando-se de farelo de conchas de vôngole (Anomalocardia brasiliana); além disso, avaliar a capacidade de adsorção de fósforo, obtendo-se a isoterma de adsorção de melhor ajuste aos dados obtidos. Verificou-se que o farelo de concha de vôngole apresenta potencial para uso como corretivo de acidez do solo e que a dose recomendada para correção do pH do horizonte A do Latossolo Vermelho Amarelo distrófico estudado foi de 2,92 t ha-1, enquanto, para correção do horizonte B, foi de 3,35 t ha-1. O farelo de conchas de vôngole também apresentou alta capacidade de adsorção de fósforo, o que indica possibilidades de sua utilização em sistemas que visem à remoção deste elemento químico de águas residuárias. Os modelos de Langmuir e Freundlich ajustaram-se bem aos dados e podem ser utilizados para representar a isoterma de adsorção de fósforo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000500006
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162012000500006
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.32 n.5 2012
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess