Data/hora: 06/06/2024 03:29:56

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | UMEB - Unidade Móvel para Ensaio da Barra de Tração
Autores: | Gabriel Filho,Antonio; Lanças,Kléber P.; Guerra,Saulo P.; Paula,Cristiano A.; Monteiro,Leonardo A.
Data: | 2008-12-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Mecanização; Desempenho; Ensaio de tração; Pneu.
Resumo: | Um equipamento denominado "Unidade Móvel de Ensaio da Barra de Tração - UMEB", foi desenvolvido na FCA/UNESP de Botucatu para realizar ensaios de tratores em solo agrícola. Construída a partir de um reboque ("trailer"), a UMEB foi adaptada para servir como carro dinamométrico instrumentado, utilizado na avaliação do desempenho de tratores submetidos a ensaios na barra de tração. Sua massa total é de 10.500 kg sustentados por um conjunto de seis rodados pneumáticos. Ensaios de campo mostraram que a UMEB proporcionou força de tração acima de 35 kN, mantendo-a constante, em diferentes condições de superfície do solo, mesmo quando a velocidade de deslocamento foi modificada.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/report
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162008000400018
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162008000400018
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.28 n.4 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess