Data/hora: 11/06/2024 13:20:42

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Caracterização do microambiente em secção transversal de um galpão do tipo "free-stall" orientado na direção norte-sul	
Autores: 	Campos,Alessandro T.; Klosowski,Elcio S.; Santos,Wallacy B. R.; Gasparino,Eliane; Campos,Aloísio T.	
Data: 	2004-04-01	
Ano: 	2004	
Palavras-chave: 	Ambiência; Carga térmica de radiação; Gado de leite.	
Resumo: 	O trabalho teve o objetivo de caracterizar o microambiente climático das baias de um galpão de confinamento para gado leiteiro, modelo "free-stall", no sentido transversal da instalação. O "free-stall" é orientado na direção norte-sul, localizado em Marechal Cândido Rondon, região Oeste do Paraná, com capacidade para abrigar 40 vacas em lactação (40 baias). Visando à determinação do Índice de Temperatura do Globo e Umidade (ITGU) e da Carga Térmica de Radiação (CTR), foram instalados quatro globos negros, no centro de baias dispostas no sent ido transversal, dispondo dois globos no lado oeste e dois globos no lado leste (separados pelo corredor de alimentação). Lateralmente ao galpão, no lado leste, havia vegetação a 4 m da instalação, que promovia sombreamento nas primeiras horas do dia. Pode-se concluir que, nas primeiras horas do dia, não há diferença significativa entre os valores de ITGU e CTR encontrados, indicando que o sombreamento, devido à vegetação, foi capaz de amenizar os efeitos da radiação solar. Às 17 h 30 min, verificou-se que há ocorrência de maiores valores, tanto de ITGU quanto de CTR, nas baias localizadas no lado oeste do "free-stall".	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000100001	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162004000100001	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.24 n.1 2004	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess