Data/hora: 03/06/2024 18:30:51

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Análise energética em sistema de produção de suínos com aproveitamento dos desejos como biofertilizante em pastagem
Autores: | Souza,Cássio V.; Campos,Alessandro T.; Bueno,Osmar C.; Silva,Enilson B.
Data: | 2009-01-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Suinocultura; Instalações; Tratamento de dejetos; Lagoas de estabilização; Brachiaria decumbens; Energia.
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi estimar a quantidade de energia para a produção de suínos, em ciclo completo, e o balanço energético do sistema com reaproveitamento dos resíduos gerados como biofertilizante, em área de pastagem, utilizando dados médios de cinco ciclos, em granja comercial no município de Diamantina - MG. Quantificou-se o coeficiente energético de cada componente envolvido no processo produtivo de suínos terminados, tratamento dos resíduos e produção de pastagem de Brachiaria decumbens, nas formas de ração, trabalho humano, energia elétrica, máquinas e equipamentos, combustíveis e lubrificantes, instalações, produção de suínos vivos e produção de Brachiaria decumbens. A quantidade média de energia para produzir 1 kg de suíno vivo foi de 53,35 MJ. De toda energia empregada no sistema, 76,03% (1.067.106,07 MJ) referem-se às entradas e 23,97% (331.400 MJ) às saídas, resultando em coeficiente de eficiência energética de 0,31. A energia transformada em suínos para abate correspondeu a 55,58% (184.200 MJ) das saídas, ao passo que a pastagem de Brachiaria decumbens assumiu o valor de 44,42% (147.200 MJ).
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162009000400005
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162009000400005
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.29 n.4 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess