Data/hora: 01/06/2024 02:20:27

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicados ao uso da terra em microbacias hidrográficas, Botucatu - SP
Autores: | Campos,Sérgio; Araújo Júnior,Armindo A.; Barros,Zacarias X.; Cardoso,Lincoln G.; Piroli,Edson L.
Data: | 2004-08-01
Ano: | 2004
Palavras-chave: | Imagem de satélite; SIG-IDRISI; Conservação do solo.
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivo identificar e quantificar o uso da terra em dez microbacias ocorrentes na bacia do Rio Capivara, município de Botucatu - SP, a partir da estruturação de um banco de dados utilizando o Sistema de Informações Geográficas (SIG) - IDRISI. Os resultados mostram que as classes de uso da terra, "uso agrícola" e "pastagem", foram as mais significativas, pois ocuparam mais da metade da área das microbacias. O alto índice de uso da terra por pastagens, capoeiras, reflorestamento e matas reflete a predominância de solos arenosos com baixa fertilidade. As imagens obtidas do satélite LANDSAT 5 permitiram o mapeamento do uso da terra de maneira rápida, além de fornecer um excelente banco de dados para futuro planejamento e gerenciamento das atividades agropecuárias regionais. O SIG-IDRISI permitiu identificar, por meio de seus diferentes módulos para georreferenciamento, classificação digital e modelo matemático, as classes de uso da terra com rapidez.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162004000200023
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162004000200023
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.24 n.2 2004
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess