Data/hora: 11/06/2024 17:33:56

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Comparação entre métodos de estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) em regiões citrícolas paulistas	
Autores: 	Palaretti,Luiz F.; Mantovani,Everardo C.; Sediyama,Gilberto C.	
Data: 	2014-02-01	
Ano: 	2014	
Palavras-chave: 	Consumo de água; Penman-Monteith; Citros.	
Resumo: 	As regiões escolhidas para o estudo são importantes no cenário citrícola irrigado, tanto em expansão quanto em atuação. Os dados meteorológicos utilizados para as estimativas são integrantes do banco de dados climáticos do software IRRIPLUS®. Com este software, estimou-se a evapotranspiração de referência (ETo) diária, utilizando as metodologias propostas por Penman-Monteith (EToPM), Hargreaves &amp;amp; Samani (EToHG) e Blaney-Criddle-FAO (EToBC), para o período de um ano. O objetivo deste estudo foi comparar os métodos de estimativa com EToPM, utilizando parâmetros de regressão (β0, β1), coeficiente de determinação (r²), e correlação (r), estimativa do erro-padrão (SEE), índices de concordância (d) e confiança (c). Os resultados indicam tendência de EToHG à superestimativa dos valores de ETo, exceto na região de Jaú, e subestimativa por EToBC, para todas as regiões estudadas. Nos valores mensais de ETo, os três métodos apresentam a mesma distribuição. O método de EToHG apresenta-se como uma excelente alternativa na estimativa de consumo de água pela cultura.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000100005	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162014000100005	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.34 n.1 2014	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess