Data/hora: 01/06/2024 01:40:57

Provedor de dados: | 70
País: | Brazil
Título: | Característica da deposição e distribuição da calda de pulverização na cultura da soja em estádio fenológico V6
Autores: | Constantin,Jamil; Sales,José G. C.; Maciel,Cleber D. de G.
Data: | 2012-06-01
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Tecnologia de aplicação; Corante; Pontas de pulverização; Glycine max.
Resumo: | O trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia da deposição da calda de pulverização produzida por diferentes modelos de pontas de pulverização e pressões de trabalho no estádio fenológico V6 da cultura da soja. Oito tratamentos e cinquenta repetições foram estudados em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4x2, representados por quatro modelos de pontas de pulverização do fabricante Magno® e duas condições de pressão de trabalho (207 e 414 kPa), constituindo os tratamentos: AD 11002 (152 L ha-1 e 208 L ha-1); AD/D 11002 (152 L ha-1 e 208 L ha-1); AD-IA/D 11002 (152 L ha-1 e 208 L ha-1); MAG 2 e MAG 3 (157 L ha-1 e 212 L ha-1). Para monitorar a deposição das caldas de pulverização, utilizou-se dos traçadores Azul Brilhante FD&amp;C-1 (0,3% p/v) e Amarelo de Tartrasina FD&amp;C-5 (0,6% p/v). Os depósitos unitários das soluções sobre os trifólios superiores e inferiores das plantas de soja foram quantificados por espectrofotometria. As maiores quantidades de deposição da calda de pulverização, nas posições superior e inferior da cultura da soja, foram obtidas com as pontas MAG 2 e AD/D 11002, em pressão de 414 kPa. O aumento da pressão de 207 para 414 kPa, utilizando-se das pontas AD 11002; AD/D 11002 e AD-IA/D 11002 aumentou a deposição sobre os trifólios superiores e inferiores, ao contrário do uso da ponta MAG 3 em relação a MAG 2, em 414 kPa.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162012000300012
Editor: | Associação Brasileira de Engenharia Agrícola
Relação: | 10.1590/S0100-69162012000300012
Formato: | text/html
Fonte: | Engenharia Agrícola  v.32 n.3 2012
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess