Data/hora: 11/06/2024 12:06:53

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Tamanho amostral para ensaios de mecanismos dosadores de sementes de milho em esteira carpetada	
Autores: 	Dias,Vilnei de O.; Alonço,Airton dos S.; Carpes,Dauto P.; Veit,André A.; Souza,Lucas B. de.	
Data: 	2014-10-01	
Ano: 	2014	
Palavras-chave: 	Semeadoras de precisão; Espaçamentos aceitáveis; Bootstrap.	
Resumo: 	Devido à grande diversidade de tamanhos amostrais empregados em avaliações de desempenho de mecanismos dosadores de sementes, o objetivo deste trabalho foi determinar o tamanho de amostra para experimentos em laboratório, com dosadores de sementes tipo disco alveolado horizontal e pneumático, e estudar o efeito dos tratamentos na regularidade de distribuição de sementes da cultura do milho. Para isso, foi conduzido experimento em condições de laboratório, conforme a norma ISO 7256/1. Os tratamentos compreenderam a combinação de quatro mecanismos dosadores (dois pneumáticos e dois de disco alveolado horizontal), com três velocidades de semeadura, de 0,7; 1,4 e 2,1 m s-1. Foram utilizados os métodos de determinação do tamanho de amostra, intensidade de amostragem e bootstrap adaptado. Quanto à distribuição de sementes, os mecanismos dosadores estudados não apresentam diferenças na regularidade de distribuição, cuja regularidade caiu com aumento da velocidade de deslocamento na média dos dosadores. No que se refere ao tamanho da amostra, é possível reduzir, para a cultura do milho, para 103 espaçamentos entre sementes com nível de erro de 5% da média amostral, independentemente da velocidade de semeadura e mecanismo dosador utilizado.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162014000500021	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162014000500021	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.34 n.5 2014	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess