Data/hora: 05/06/2024 12:30:55

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Evapotranspiração do capim Tanzânia obtida pelo método de razão de Bowen e lisímetro de pesagem	
Autores: 	Silva,Leonardo D. B. da; Folegatti,Marcos V.; Villa Nova,Nilson A.	
Data: 	2005-12-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Panicum maximum; Balanço de energia; Pastagem irrigada.	
Resumo: 	A irrigação de pastagens no Brasil apresentou crescimento acentuado nos últimos anos. No entanto, em função da ausência de pesquisas sobre a aplicação de água em pastagens, o manejo da irrigação não vem sendo realizado de maneira racional. Com o objetivo de contribuir para suprir a carência de informações, neste trabalho, comparou-se a evapotranspiração do capim Tanzânia estimada pelo método de razão de Bowen com a medida por lisímetro de pesagem. O experimento foi conduzido em Piracicaba - SP, entre os dias 21 de julho de 2000 e 15 de julho de 2001. Por meio de um lisímetro de pesagem e um sistema automático de razão de Bowen, foram obtidos valores de evapotranspiração do capim Tanzânia (ETc). A evapotranspiração média do capim Tanzânia foi de 4,13 mm d-1, segundo o balanço de energia, e 4,34 mm d-1, obtida pelo lisímetro de pesagem. Concluiu-se que a estimativa da evapotranspiração, obtida pelo sistema automático de razão de Bowen, pode ser influenciada pela contribuição advectiva e, também, pela ocorrência de chuvas de longa duração. Apesar disso, houve razoável correlação com as medidas feitas em lisímetro de pesagem.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162005000300016	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/S0100-69162005000300016	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.25 n.3 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess