Data/hora: 06/06/2024 03:47:18

Provedor de dados: 	70	
País: 	Brazil	
Título: 	Codigestão anaeróbia de dejetos de suínos e níveis de inclusão de óleo de descarte	
Autores: 	Orrico,Ana C. A.; Sunada,Natália da S; Lucas Junior,Jorge de; Orrico Junior,Marco A. P; Schwingel,Alice W.	
Data: 	2015-08-01	
Ano: 	2015	
Palavras-chave: 	Biodigestor; Suinocultura; Sólidos totais; Sólidos voláteis.	
Resumo: 	RESUMO A codigestão dos dejetos de suínos e dos resíduos lipídicos vem sendo amplamente explorada, com melhorias na degradação dos substratos em digestão e, consequentemente, dos rendimentos de biogás. Assim, foram avaliados os desempenhos de biodigestores abastecidos com dejetos de suínos e crescentes níveis de óleo de descarte, por meio das produções e potenciais de produção de biogás, reduções dos teores de sólidos totais (ST), sólidos voláteis (SV) e da demanda química de oxigênio (DQO). Para o desenvolvimento do ensaio de codigestão, foram preparados substratos compostos por dejetos de suínos, óleo de descarte (nas proporções de 0; 2; 4; 6; 8; 10 e 12% de óleo em relação aos teores de ST do substrato), água para diluição destes resíduos e inóculo, contendo teor inicial de 4,0% de ST e abastecimento dos biodigestores batelada. As máximas reduções de ST e SV foram de 36,8 e 41,1% e ocorreram nos níveis de 5,2 e 5,8% de óleo aos substratos. As inclusões de 5,4 e 6,1% de óleo permitiram o alcance de potenciais de 222,9 e 263,6 litros de biogás por kg de ST e SV adicionados, que foram superiores em 10,8 e 5,5% aos rendimentos observados para a dose contendo 0% de óleo. A inclusão de óleo na composição de substratos contendo dejetos de suínos nas doses entre 5 e 6% melhora os rendimentos de biogás.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69162015000400657	
Editor: 	Associação Brasileira de Engenharia Agrícola	
Relação: 	10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v35n4p657-664/2015	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Engenharia Agrícola  v.35 n.4 2015	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess