Data/hora: 02/06/2024 14:43:43

Provedor de dados: | 86
País: | Brazil
Título: | Demanda de tração e propriedades físicas de um Argissolo em diferentes manejos e intensidades de tráfego
Autores: | Rosa,David Peres da; Reichert,José Miguel; Mentges,Marcelo Ivan; Rosa,Vanderleia Trevisan da; Vieira,Davi Alexandre; Reinert,Dalvan José.
Data: | 2012-01-01
Ano: | 2012
Palavras-chave: | Compactação; Cultivo mínimo; Densidade do solo; Estrutura do solo; Semeadura direta; Subsolagem.
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da intensidade de tráfego e do sistema de manejo na demandade tração de umahaste sulcadora deadubo,e naspropriedadesfísicas de umArgissoloVermelho-Amarelo. Os tratamentos foram: semeadura direta com tráfego natural, semeadura direta com tráfego adicional de intensidade de 24,79 Mg km ha-1, semeadura direta com tráfego adicional de intensidade de 49,59 Mg km ha-1, cultivo mínimo e cultivo mínimo em solo compactado com tráfego de 24,67 Mg km ha-1. Foram coletados dados de: porosidade total; densidade do solo; resistência mecânica do solo à penetração; e de esforço horizontal, vertical e de tração da haste sulcadora de adubo da semeadora. A subsolagem do cultivo mínimo, utilizada como técnica isolada, não reduziu os efeitos da compactação ocasionados pela intensidade de tráfego de 24,67 Mg km ha-1. O tráfego afeta a estrutura do solo, sem alterar, porém, a demanda de tração. A mudança da intensidade de tráfego, de 24,79 para 49,59 Mg km ha-1, não ocasionou maiores alterações nas propriedades avaliadas.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000100016

Editor:

Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira

Relação: | 10.1590/S0100-204X2012000100016
Formato: | text/html
Fonte: | Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.47 n.1 2012
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess