Data/hora: 11/06/2024 04:42:28

Provedor de dados: | 86
País: | Brazil
Título: | Camada de resíduos florestais e pressão de preconsolidação de dois latossolos
Autores: | Silva,Arystides Resende; Dias Junior,Moacir de Souza; Leite,Fernando Palha.
Data: | 2007-01-01
Ano: | 2007
Palavras-chave: | Eucalyptus; Compactação do solo; Tráfego; Mecanização florestal.
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da camada de resíduos da colheita sobre a pressão de preconsolidação, com o uso dos modelos de capacidade de suporte de carga de um Latossolo Amarelo e de um Latossolo Vermelho. Foram coletadas 20 amostras indeformadas, em cada tipo de solo, à profundidade de 10-13 cm, na linha de tráfego do "forwarder", depois de este ter trafegado duas e oito vezes em três condições de disposição de resíduo: sobre a galhada (G); sobre a galhada mais a casca (GC); sobre o solo sem resíduo (SR); e onde não houve tráfego do "forwarder" (ST). As amostras indeformadas foram utilizadas nos ensaios de compressão uniaxial. Determinaram-se, também, textura, matéria orgânica e densidade de partículas dos solos. O tráfego sobre os resíduos florestais atenuou a compactação nos solos estudados, principalmente na condição de galhada + casca (GC), onde a pior situação foi a condição de solo limpo (SR) nos dois tipos de solos. Quando a intensidade de tráfego foi aumentada de duas para oito vezes, houve maior compactação do solo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2007000100012

Editor:

Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira

Relação: | 10.1590/S0100-204X2007000100012
Formato: | text/html
Fonte: | Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.42 n.1 2007
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess