Data/hora: 11/06/2024 14:31:01

Provedor de dados: | 86
País: | Brazil
Título: | Pontas de pulverização e eletrificação das gotas na deposição da calda em plantas de crisântemo
Autores: | Serra,Marina Elisei; Chaim,Aldemir; Raetano,Carlos Gilberto.
Data: | 2008-04-01
Ano: | 2008
Palavras-chave: | Dendranthema grandiflora; Eletrostática; Plantas ornamentais; Tecnologia de aplicação.
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a deposição das gotas de pulverização, dotadas de carga elétrica (eletrostática), em comparação à técnica de pulverização convencional em crisântemo, com uso de diferentes pontas de pulverização. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente ao acaso, com oito tratamentos: combinação das pontas TXVK-3, AXI 110015, AXI 12002 TWIN e AXI 11003, com duas técnicas de pulverização (com e sem eletrostática), e quatro repetições. Cada repetição foi representada por 12 plantas, às quais foram afixados papéis do tipo mata-borrão na superfície abaxial e adaxial dos folíolos, e em duas posições da planta: ápice e base. Um corante marcador (Rodamina B) foi pulverizado na proporção de 5 g por 100 L d'água em cada um dos tratamentos. Os depósitos do marcador foram quantificados por fluorometria. As pontas com gotas de menor diâmetro mediano volumétrico (TXVK-3 e AXI 110015) apresentaram maiores depósitos na superfície abaxial da folha, quando se utilizou a pulverização eletrostática. Esse fato não foi observado, quando foram pulverizadas gotas com maior diâmetro mediano volumétrico e desprovidas de carga elétrica, nas diferentes partes da planta.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2008000400006

Editor:

Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira

Relação: | 10.1590/S0100-204X2008000400006
Formato: | text/html
Fonte: | Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.43 n.4 2008
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess