Data/hora: 11/06/2024 04:49:55

Provedor de dados: | 86
País: | Brazil
Título: | Mudanças na estrutura do solo avaliada com uso de tomografia computadorizada
Autores: | Pires,Luiz Fernando; Bacchi,Osny Oliveira Santos.
Data: | 2010-04-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Análise de imagens; Atenuação de raios gama; Ciclos de umedecimento e secamento; Densidade do solo; Porosidade do solo.
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar, em escala milimétrica, a modificação da densidade e da porosidade de amostras deformadas de solo submetidas a ciclos de umedecimento e secamento (U-S), por meio da tomografia computadorizada de raios gama. Amostras com 98,1 cm³ foram preparadas procedendo ao peneiramento do solo em malha de 2 mm e acondicionamento de forma homogênea em tubos de PVC. As amostras de solo foram submetidas a um, dois e três ciclos de U-S. As amostras controle não foram submetidas a nenhum ciclo de U-S. Após a aplicação dos ciclos de U-S, a porosidade das amostras diminuiu e as camadas de solo se adensaram. Os dados de tomografia computadorizada permitiram análise contínua da densidade do solo e de sua porosidade, em camadas milimétricas (0,08 cm), o que não pode ser alcançado facilmente por métodos tradicionais usados em física do solo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2010000400007

Editor:

Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira

Relação: | 10.1590/S0100-204X2010000400007
Formato: | text/html
Fonte: | Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.45 n.4 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess