Data/hora: 03/06/2024 09:23:46

Provedor de dados: 	86	
País: 	Brazil	
Título: 	Acurácia e calibração de sonda de capacitância em Latossolo Vermelho cultivado com cafeeiro	
Autores: 	Silva,Bruno Montoani; Oliveira,Geraldo César de; Serafim,Milson Evaldo; Silva Júnior,João José da; Colombo,Alberto; Lima,José Maria de.	
Data: 	2012-02-01	
Ano: 	2012	
Palavras-chave: 	Coffea arabica; Constante dielétrica; Manejo do solo; Solos intemperizados; Sonda FDR; Umidade no solo.	
Resumo: 	O objetivo deste trabalho foi determinar a acurácia da sonda de multisensores de capacitância "Delta-T Profile probe PR2/6", na avaliação do conteúdo de água do solo com uso de calibrações padrão do fabricante, realizar a calibração para condições específicas de locais e profundidades de amostragem do solo e obter coeficientes de calibração para medições acuradas em tempo real. Em janeiro de 2010, foram coletadas amostras de solo com estrutura preservada a diferentes profundidades, nas linhas de plantio do cafeeiro e nas entrelinhas. As análises foram realizadas em laboratório, com o sensor ML2x Theta probe. Após a obtenção das leituras do sensor, o teor de água foi determinado por meio do método gravimétrico. Foram utilizadas amostras de Latossolo Vermelho distrófico muito argiloso. As calibrações padrão do fabricante (mineral e orgânica) não não se mostraram adequadas para emprego nas condições de manejo (locais e profundidades de amostragem) avaliadas. Na impossibilidade de averiguar a acurácia obtida pelo método recomendado pelo fabricante, o uso de ajustes de regressão linear ou da ferramenta Solver mostrou-se útil no processo de calibração. São necessárias apenas duas equações de calibração para avaliação do teor de água das situações contrastantes de manejo.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2012000200017	
Editor: 	Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira	
Relação: 	10.1590/S0100-204X2012000200017	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.47 n.2 2012	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess