Data/hora: 11/06/2024 02:11:38

Provedor de dados: 	86	
País: 	Brazil	
Título: 	Capacidade de suporte de carga de Latossolo Vermelho cultivado com cana-de-açúcar e efeitos da mecanização no solo	
Autores: 	Filho,Oswaldo Julio Vischi; Souza,Zigomar Menezes de; Silva,Reginaldo Barbosa da; Lima,Camila Cassante de; Pereira,Danilo de Moraes Gomes; Lima,Márcio Emanuel de; Sousa,Allan Charlles Mendes de; Souza,Gustavo Soares de.	
Data: 	2015-04-01	
Ano: 	2015	
Palavras-chave: 	Área de contato; Compactação do solo; Compressibilidade do solo; Curva de compressão; Pressão de contato; Pressão de preconsolidação.	
Resumo: 	O objetivo deste trabalho foi determinar a capacidade de suporte de carga (CSC) de Latossolo Vermelho e, por meio de modelos de compressibilidade, relacioná-la às interações rodado-solo em sistema de manejo com um e três ciclos de cultivo de cana-de-açúcar, com colheita mecanizada. As avaliações da CSC foram realizadas em amostras de solo indeformadas, coletadas na linha de plantio e no canteiro, em quatro camadas: 0,00-0,10, 0,10-0,20, 0,20-0,30 e 0,30-0,40 m. Determinou-se a área de contato dos rodados com o solo, para a estimativa da pressão exercida pelas máquinas agrícolas no solo. As pressões de preconsolidação foram usadas para determinar a CSC. O sistema com três ciclos apresentou maior CSC do que o sistema com apenas um ciclo. A capacidade de suporte de carga do solo avaliado na faixa de friabilidade é maior que as pressões de contato aplicadas ao solo pelos rodados das máquinas agrícolas estudadas.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2015000400322	
Editor: 	Embrapa Secretaria de Pesquisa e Desenvolvimento

Pesquisa Agropecuária Brasileira	
Relação: 	10.1590/S0100-204X2015000400008	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira  v.50 n.4 2015	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess