Data/hora: 03/06/2024 01:10:11

Provedor de dados: | 87
País: | Brazil
Título: | Eficiência de uma barra de pulverização para aplicação de herbicida em lavouras de café em formação
Autores: | Rodrigues,G.J.; Teixeira,M.M.; Ferreira,L.R.; Fernandes,H.C.
Data: | 2003-12-01
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Coffea arabica; Deriva; Espectro de gotas; Herbicida; Tecnologia de aplicação.
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de uma barra de pulverização com um protetor contra deriva de um pulverizador de transporte animal, para aplicação de herbicida não-seletivo, em lavouras de café em formação. Foram utilizados bicos de pulverização de jato plano e distribuição uniforme do tipo 80-EF-015, três volumes de calda e duas doses de glyphosate. Os ensaios foram conduzidos em uma lavoura de café com 18 meses de plantio. Todos os tratamentos apresentaram valores de eficácia de controle de plantas daninhas, na entrelinha, superiores a 98%. O equipamento proporcionou proteção total contra a deriva, não sendo observado nenhum sinal de impacto de gotas da calda na cultura, bem como não foi observado nenhum sinal de toxicidade do herbicida até 30 dias após as aplicações.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-83582003000300015
Editor: | Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas
Relação: | 10.1590/S0100-83582003000300015
Formato: | text/html
Fonte: | Planta Daninha  v.21 n.3 2003
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess