Data/hora: 02/06/2024 17:43:04

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Densidade do solo no ambiente solo-semente e velocidade de emergência em sistema de semeadura de milho
Autores: | Reis,Elton Fialho dos; Schaefer,Carlos Ernesto G.R.; Fernandes,Haroldo Carlos; Naime,João de Mendonça; Araújo,Eduardo Fontes.
Data: | 2006-10-01
Ano: | 2006
Palavras-chave: | Tomografia computadorizada; Plantio direto; Sulcadores; Compactação; Cobertura do milho; Germinação.
Resumo: | O microambiente próximo à semente é influenciado diretamente pelo tipo de mecanismo de abertura do sulco e elemento compactador do solo. Nesse sentido, este trabalho objetivou avaliar a densidade do solo na região da semente, em sistema plantio direto, utilizando a tomografia computadorizada. O experimento foi montado em esquema de parcelas subsubdivididas, em que as parcelas foram constituídas de três teores de água do solo (0,22; 0,28; e 0,34 kg kg-1); as subparcelas, de dois mecanismos de abertura do sulco (haste sulcadora tipo facão e disco duplo); e as subsubparcelas, de dois tipos de elementos compactadores (borracha e lisa), com três repetições, no delineamento em blocos casualizados, na cultura do milho. Foram retiradas amostras indeformadas de solo sobre a linha de plantio, onde deveria conter a semente, para a obtenção de tomografias com resolução milimétrica, a fim de determinar sua densidade. Foram realizadas as determinações de densidades de solo (máxima, mínima e média), na posição onde se encontrava a semente no bloco indeformado. Os resultados mostraram que os tratamentos estudados não interferiram significativamente nos valores de índice de velocidade de emergência e densidade mínima medida pelo tomógrafo. O mecanismo tipo disco duplo proporcionou maiores valores de densidades (média e máxima), bem como menor percentagem de emergência; e o uso do elemento compactador de borracha proporcionou menor pressão aplicada sobre a semente, em decorrência da maior área de contato com o solo. O método da tomografia computadorizada mostrou-se adequado e eficiente na determinação da densidade do solo na região da semente.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000500003
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832006000500003
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.30 n.5 2006
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess