Data/hora: 01/06/2024 02:17:20

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Análise da erodibilidade de saprolitos de gnaisse
Autores: | Morais,F.; Bacellar,L. A. P.; Sobreira,F. G.
Data: | 2004-12-01
Ano: | 2004
Palavras-chave: | Solo; Erosão; Voçoroca; Textura; Horizonte B.
Resumo: | As voçorocas são freqüentes em áreas com rochas do embasamento cristalino. A evolução destas feições é sempre fortemente condicionada pelos processos de erosão hídrica subsuperficial, embora os processos superficiais também sejam importantes. Este trabalho objetivou investigar os processos erosivos subsuperficiais atuantes nas voçorocas e compreender que fatores mineralógicos e texturais poderiam influenciar a erodibilidade dos saprolitos. Para tanto, foram realizados ensaios de caracterização e de avaliação da erodibilidade em amostras representativas, sendo o principal destes o ensaio de furo de agulha. Os resultados indicam que a erosão por carreamento não ocorre e que os saprolitos apresentam susceptibilidade variável à erosão por piping, mesmo quando derivados de uma mesma unidade litológica, mas superior à do horizonte B latossólico. Dados preliminares indicam que os saprolitos mais susceptíveis à erosão por piping são os de textura siltosa (determinados em ensaios granulométricos sem defloculante e agitação) e pobres em minerais agregadores, como os argilominerais.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832004000600014
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832004000600014
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.28 n.6 2004
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess