Data/hora: 11/06/2024 00:57:11

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Efeito da escarificação sobre alguns parâmetros físicos de um planossolo
Autores: | Machado,R.L.T.; Turatti,A.L.; Alonço,A.S.; Machado,A.L.T.; Reis,A.V.
Data: | 1997-09-01
Ano: | 1997
Palavras-chave: | Propriedades físicas; Umidade do solo; Velocidade de operação do escarificador; Planossolo.
Resumo: | Em face da importância do planossolo (Albaqualf) nas atividades agrícolas desenvolvidas na região Sul do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, estudou-se o efeito de um escarificador sobre alguns parâmetros físicos desse solo, no Campo Experimental de Máquinas Agrícolas da EMBRAPA-CPACT, no Município do Capão-do-Leão, em novembro de 1994. Analisou-se esse efeito sobre a densidade, porosidade e agregação do solo, utilizando três velocidades de operação do escarificador (4,76; 3,63 e 2,58 km h-1) e dois teores de água (119,6 e 71,7 g kg-1) no solo. Não houve efeito significativo da interação teor de água x velocidade de operação sobre os parâmetros físicos do solo. As condições físicas do solo foram melhoradas, quando o solo foi preparado com maior teor de água no solo, com exceção da densidade e macroporosidade do solo, as quais não foram influenciadas pelo teor de água no solo. A velocidade de deslocamento do escarificador não apresentou influência sobre os parâmetros físicos do solo estudados, com exceção do diâmetro médio geométrico e estabilidade dos agregados do solo, que apresentaram melhores resultados na menor velocidade de deslocamento.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831997000300023
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06831997000300023
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.21 n.3 1997
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess