Data/hora: 11/06/2024 14:34:07

Provedor de dados: 	90	
País: 	Brazil	
Título: 	Determinação das propriedades hidráulicas do solo utilizando tensiômetros de polímeros em experimentos de evaporação	
Autores: 	Durigon,Angelica; Jong van Lier,Quirijn de.	
Data: 	2011-08-01	
Ano: 	2011	
Palavras-chave: 	Tensiômetro de polímeros; Condutividade hidráulica; Curva de retenção de água.	
Resumo: 	O tensiômetro de polímeros é um equipamento recentemente desenvolvido que permite medir o potencial matricial da água no solo desde a saturação até condições mais secas do que o ponto de murcha permanente. Nesta nota descreve-se a utilização de tensiômetros de polímeros em experimentos de evaporação de cilindros com solo deformado, para determinar as propriedades hidráulicas do material. Nos experimentos foi utilizada terra da camada superficial de um Nitossolo Vermelho. O uso de tensiômetros de polímeros em experimentos de evaporação com colunas de solo permitiu a determinação das relações entre condutividade hidráulica, teor de água e potencial matricial na faixa de potenciais matriciais entre -1 e -150 m.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832011000400020	
Editor: 	Sociedade Brasileira de Ciência do Solo	
Relação: 	10.1590/S0100-06832011000400020	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.35 n.4 2011	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess