Data/hora: 11/06/2024 03:17:49

Provedor de dados: 	90	
País: 	Brazil	
Título: 	Avaliação da compressibilidade de um Nitossolo Vermelho distroférrico sob sistema plantio direto, preparo convencional e mata nativa	
Autores: 	Assis,Renato Lara de; Lanças,Kléber Pereira.	
Data: 	2005-07-01	
Ano: 	2005	
Palavras-chave: 	Time de adoção; Pressão de preconsolidação; Capacidade de suporte de carga; Manejo do solo.	
Resumo: 	Os efeitos do tráfego de máquinas nos atributos do solo de acordo com o tempo de adoção do sistema plantio direto são ainda pouco pesquisados em ambientes tropicais, e muitas dúvidas ainda persistem sobre a variação dinâmica da estrutura do solo e a sua interação com máquinas e equipamentos. Objetivou-se com este estudo avaliar o efeito do tempo de adoção do sistema plantio direto, comparativamente com área de mata nativa e de preparo convencional, usando os modelos de compressibilidade do solo. O estudo foi realizado em um Nitossolo Vermelho distroférrico, sob mata nativa (MN), preparo convencional (PC), plantio direto com um ano (PD1), plantio direto com quatro anos (PD4), plantio direto com cinco anos (PD5) e plantio direto com 12 anos (PD12). Amostras indeformadas e deformadas foram coletadas em duas profundidades (0-5 e 10-15 cm). O tempo de adoção do sistema plantio direto alterou o comportamento compressivo dos solos em ambas as profundidades, por meio das mudanças na pressão de preconsolidação. A profundidade de 0-5 cm apresentou menor capacidade de suporte de carga do que a profundidade de 10-15 cm. A profundidade de 0-5 cm, em todos os sistemas de manejo, mostrou-se mais susceptível à compactação em relação à profundidade de 10-15 cm. Os sistemas de plantio direto e convencional apresentaram a capacidade de suporte de carga crescente na seguinte ordem: PD5 &lt; PD12 &lt; PD1 &lt; PD4 &lt;FONT FACE=Symbol&gt;@&lt;/FONT&gt; PC, para a profundidade de 0-5 cm e para a profundidade de 10-15 cm: MN &lt;FONT FACE=Symbol&gt;@&lt;/FONT&gt; PD12 &lt; PC &lt;FONT FACE=Symbol&gt;@&lt;/FONT&gt; PD4 &lt; PD5, enquanto o sistema PD1 apresentou comportamento diferenciado.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000400003	
Editor: 	Sociedade Brasileira de Ciência do Solo	
Relação: 	10.1590/S0100-06832005000400003	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.29 n.4 2005	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess