Data/hora: 11/06/2024 07:23:58

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Avaliação da compressibilidade de um Nitossolo Vermelho distroférrico sob sistema plantio direto, preparo convencional e mata nativa
Autores: | Assis,Renato Lara de; Lanças,Kléber Pereira.
Data: | 2005-07-01
Ano: | 2005
Palavras-chave: | Time de adoção; Pressão de preconsolidação; Capacidade de suporte de carga; Manejo do solo.
Resumo: | Os efeitos do tráfego de máquinas nos atributos do solo de acordo com o tempo de adoção do sistema plantio direto são ainda pouco pesquisados em ambientes tropicais, e muitas dúvidas ainda persistem sobre a variação dinâmica da estrutura do solo e a sua interação com máquinas e equipamentos. Objetivou-se com este estudo avaliar o efeito do tempo de adoção do sistema plantio direto, comparativamente com área de mata nativa e de preparo convencional, usando os modelos de compressibilidade do solo. O estudo foi realizado em um Nitossolo Vermelho distroférrico, sob mata nativa (MN), preparo convencional (PC), plantio direto com um ano (PD1), plantio direto com quatro anos (PD4), plantio direto com cinco anos (PD5) e plantio direto com 12 anos (PD12). Amostras indeformadas e deformadas foram coletadas em duas profundidades (0-5 e 10-15 cm). O tempo de adoção do sistema plantio direto alterou o comportamento compressivo dos solos em ambas as profundidades, por meio das mudanças na pressão de preconsolidação. A profundidade de 0-5 cm apresentou menor capacidade de suporte de carga do que a profundidade de 10-15 cm. A profundidade de 0-5 cm, em todos os sistemas de manejo, mostrou-se mais susceptível à compactação em relação à profundidade de 10-15 cm. Os sistemas de plantio direto e convencional apresentaram a capacidade de suporte de carga crescente na seguinte ordem: PD5 &lt; PD12 &lt; PD1 &lt; PD4 &lt;FONT FACE=Symbol&gt;@&lt;/FONT&gt; PC, para a profundidade de 0-5 cm e para a profundidade de 10-15 cm: MN &lt;FONT FACE=Symbol&gt;@&lt;/FONT&gt; PD12 &lt; PC &lt;FONT FACE=Symbol&gt;@&lt;/FONT&gt; PD4 &lt; PD5, enquanto o sistema PD1 apresentou comportamento diferenciado.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000400003
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832005000400003
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.29 n.4 2005
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess