Data/hora: 11/06/2024 07:13:33

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Desenvolvimento de um modelo fractal para a estimativa da condutividade hidráulica de solos não saturados
Autores: | Fuentes,Carlos; Antonino,Antonio Celso Dantas; Netto,André Maciel; Lira,Carlos Alberto Brayner de Oliveira; Cabral,Jaime Joaquim da Silva Pereira.
Data: | 2005-02-01
Ano: | 2005
Palavras-chave: | Condutividade hidráulica; Curva de retenção da água no solo; Modelo fractal.
Resumo: | Baseado nos conceitos da geometria fractal e nas leis de Laplace e de Poiseuille, foi criado um modelo geral para estimar a condutividade hidráulica de solos não saturados, utilizando a curva de retenção da água no solo, conforme representada por um modelo em potência. Considerando o fato de que este novo modelo da condutividade hidráulica introduz um parâmetro de interpolação ainda desconhecido, e que, por sua vez, depende das propriedades dos solos, a validação do modelo foi realizada, utilizando dois valores-limite fisicamente representativos. Para a aplicação do modelo, os parâmetros de forma da curva de retenção da água no solo foram escolhidos de maneira a se obter o modelo de van Genuchten. Com a finalidade de obter fórmulas algébricas da condutividade hidráulica, foram impostas relações entre seus parâmetros de forma. A comparação dos resultados obtidos com o modelo da condutividade e a curva experimental da condutividade dos dois solos, Latossolo Vermelho-Amarelo e Argissolo Amarelo, permitiu concluir que o modelo proposto é simples em sua utilização e é capaz de predizer satisfatoriamente a condutividade hidráulica dos solos não saturados.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832005000100006
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832005000100006
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.29 n.1 2005
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess