Data/hora: 08/06/2024 13:44:34

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Avaliação da macroporosidade e da densidade de partículas do solo através da microtomografia de raios-x
Autores: | Macedo,A.; Crestana,S.
Data: | 1999-12-01
Ano: | 1999
Palavras-chave: | Tomografia; Microtomografia; Solo; Raio-X; Agricultura; Meios porosos.
Resumo: | A Ciência do Solo procura compreender e modelar os fenômenos ocorridos no solo, principalmente na zona não saturada. Como o entendimento de muitos desses fenômenos exige determinações em escalas que permitam incorporar aos modelos a variabilidade de poros e agregados, desenvolveu-se, na Embrapa Instrumentação Agropecuária, um tomógrafo de raios-X, de resolução micrométrica, com o objetivo de se obterem imagens, de forma não-destrutiva, de amostras de solo, com resolução espacial igual ou inferior a 100 μm. Foi possível projetar e construir um equipamento, de alta resolução, com baixo custo, comparativamente aos equipamentos comerciais disponíveis, cujos preços são proibitivos para aplicações em solo. Obtiveram-se imagens de amostras de solos com estrutura deformada, compostos por agregados de 212 a 250 μm, nos quais foram identificados poros medindo 100 μm ou menos. Poros dessas dimensões foram visualizados, também, em tomografias de amostras compostas de grãos de areia de 1 mm e capilares de vidro com diâmetros internos de 100, 200 e 300 μm. Tomografias de amostras não deformadas de solos evidenciaram, além de poros de 200 a 800 μm, partículas de alta densidade não-detectáveis com a tomografia de resolução milimétrica.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000400002
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06831999000400002
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.23 n.4 1999
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess