Data/hora: 11/06/2024 10:03:26

Provedor de dados: 	90	
País: 	Brazil	
Título: 	Estudo da deformação de um Vertissolo por meio da tomografia computadorizada de dupla energia simultânea	
Autores: 	Biassusi,M.; Pauletto,E. A.; Crestana,S.	
Data: 	1999-03-01	
Ano: 	1999	
Palavras-chave: 	Densidade do solo; Umidade; Expansão e contração do solo; Tomografia de dupla energia.	
Resumo: 	Utilizando o método da tomografia de duplo feixe de raios gama, foi estudada a variação da densidade de um Vertissolo com a umidade em experimentos de laboratório. Para tanto, foram utilizadas imagens tomográficas de amostras de solo provenientes da atenuação de dois feixes de radiação gama, um de 137Cs e outro de 241Am, os quais forneceram duas equações de atenuação que permitiram determinar duas incógnitas: densidade do solo e umidade. As amostras foram montadas com um mesmo valor inicial de densidade do solo e submetidas a diferentes graus de hidratação. Os resultados mostraram que: (1) o sistema permitiu a determinação da umidade e densidade do solo satisfatoriamente; (2) houve uma variação de aproximadamente 23% no volume das amostras desestruturadas entre a condição seca e saturada; (3) possibilitou a análise da expansividade das amostras deformadas pelo modelo das três retas, o qual permitiu verificar a variação do volume específico do solo durante todo o intervalo de umidade estudado, bem como o conhecimento de alguns pontos característicos importantes da curva de deformação do solo.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06831999000100001	
Editor: 	Sociedade Brasileira de Ciência do Solo	
Relação: 	10.1590/S0100-06831999000100001	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.23 n.1 1999	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess