Data/hora: 11/06/2024 14:35:16

Provedor de dados: | 90
País: | Brazil
Título: | Desempenho de modelos de calibração de guias de onda acopladas a TDR e a multiplexadores em três tipos de solos
Autores: | Coelho,Eugenio Ferreira; Vellame,Lucas de Melo; Coelho Filho,Mauricio Antonio; Ledo,Carlos Alberto da Silva.
Data: | 2006-02-01
Ano: | 2006
Palavras-chave: | Umidade do solo; Constante dielétrica.
Resumo: | O trabalho teve como objetivo avaliar modelos de calibração para dois tipos de guias de onda de TDR, referentes a dois equipamentos (Trase System e TDR 100), acopladas diretamente ao analisador de umidade ou a multiplexadores. Amostras de três tipos de solo foram acondicionadas em segmentos de tubos de PVC e saturadas. Dois tipos de guias de onda de três hastes, com capacitor e com resistor foram inseridas dentro de cada segmento de tubo com solo e conectadas a dois equipamentos de TDR, diretamente no testador de cabos ou via multiplexadores. Dados de umidade obtidos por gravimetria e da constante dielétrica foram tomados em cada coluna durante a secagem do solo da saturação até umidades próximas do limite inferior de disponibilidade de água por meio de leituras com as guias de onda conectadas ao testador de cabos e conectadas ao multiplexador. Um modelo polinomial cúbico foi ajustado aos dados da constante dielétrica do solo (épsilon) e da correspondente umidade (teta) e cinco modelos de determinação de q em função de e foram testados quanto ao desempenho. Os resultados mostraram que não houve diferença significativa na calibração das guias de onda com capacitor para uso com a TDR Trase System, considerando a conexão das guias ao analisador de umidade ou a multiplexadores. No caso da TDR 100, as guias de onda com resistor devem ser calibradas conforme o seu uso. O modelo cúbico foi o de melhor desempenho seguido pelo modelo de Roth que estimou, com boa exatidão, os valores da constante dielétrica e da umidade com a mais próximo de 0,5 para as guias de onda com capacitor que com as guias com resistor.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-06832006000100003
Editor: | Sociedade Brasileira de Ciência do Solo
Relação: | 10.1590/S0100-06832006000100003
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Ciência do Solo  v.30 n.1 2006
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess