Data/hora: 04/06/2024 09:10:46

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Caracterização hidráulica de três modelos do miniaspersor Mamkad autocompensante	
Autores: 	Rocha,Felizardo A.; César,Júlio H.F.; Mello,Carlos R. de; Rocha,Fernando S.; Pereira,Geraldo M.	
Data: 	2001-04-01	
Ano: 	2001	
Palavras-chave: 	Miniaspersor; Uniformidade de aplicação; Coeficiente de variação de fabricação.	
Resumo: 	Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de se avaliar as características hidráulicas de três modelos do miniaspersor Mamkad autocompensante, modelo Dan Sprinklers. Avaliou-se a variação decorrente do processo de fabricação, a uniformidade de distribuição de água e a equação característica da relação vazão versus pressão, visando fornecer recomendações para sua adequada seleção, com vistas ao dimensionamento de sistemas de irrigação localizada. O coeficiente de variação de fabricação para esses modelos permitiu classificá-los na categoria A, com o modelo amarelo apresentando a melhor uniformidade de distribuição de água. A vazão dos emissores aumentou em até 33,2%, quando submetidos a acréscimos de pressão, dentro do intervalo recomendado pelo fabricante.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662001000100002	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662001000100002	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.5 n.1 2001	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess