Data/hora: 02/06/2024 16:06:02

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Condicionamento térmico primário de instalações rurais por meio de diferentes tipos de cobertura
Autores: | Carneiro,Thaisa A.; Guiselini,Cristiane; Pandorfi,Héliton; Lopes Neto,José P.; Loges,Vivian; Souza,Ricardo F. L. de.
Data: | 2015-11-01
Ano: | 2015
Palavras-chave: | Ambiência; Climatização natural; Conforto térmico; Termografia; Telhado verde.
Resumo: | RESUMOObjetivou-se, com este trabalho, avaliar o conforto térmico proporcionado por diferentes tipos de cobertura, com base nas análises térmicas e nos índices de conforto térmico humano e zootécnico. A pesquisa foi realizada no período de 20 de março a 29 de maio de 2014, na UFRPE, no município de Recife, PE. Os tipos de cobertura analisados foram: telha de fibrocimento (Tfib), telha reciclada (Trec), telhado verde, grama, Zoysia japonica (Tgra) e telhado verde, amendoim, Arachis repens (Tame), com quatro repetições cada um; as variáveis meteorológicas foram registradas interna e externamente aos modelos. A análise térmica das coberturas foi realizada por meio de imagens termográficas e o conforto térmico das instalações foi obtido por meio dos índices de conforto, carga térmica radiante, índice de temperatura de globo negro e umidade, índice de conforto humano, índice de temperatura e umidade e temperatura efetiva. Os telhados verdes (Tame; Tgra) reduziram a temperatura da superfície interna das coberturas (5,3 e 4,4 ºC), promoveram maior atenuação da temperatura dos ambientes (1,37 e 1,35 ºC) e, consequentemente, promoveram também maior conforto térmico, em comparação com a Tfib e Trec.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015001101086
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/1807-1929/agriambi.v19n11p1086-1092
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.19 n.11 2015
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess