Data/hora: 13/06/2024 05:25:50

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Medições e modelagem da pegada hídrica da cana-de-açúcar cultivada no Estado da Paraíba
Autores: | Silva,Vicente de P. R. da; Albuquerque,Monik F. de; Araújo,Lincoln E. de; Campos,João H. B. da C.; Garcêz,Silvia L. A.; Almeida,Rafaela S. R.
Data: | 2015-06-01
Ano: | 2015
Palavras-chave: | Eficiência do uso de água; Modelo Cropwat; Evapotranspiração.
Resumo: | RESUMO O conceito de pegada hídrica tem tido bastante interesse atualmente haja vista que a água doce é um recurso global utilizado em todos os ramos de atividades e pode ser fundamental para ajudar a compreender como as atividades e os produtos estão relacionados com a escassez de água. O objetivo deste estudo é comparar as medições da pegada hídrica da cana-de-açúcar derivadas pelo método tradicional utilizado na sua estimativa usando o balanço hídrico completo no solo em condições de campo. O experimento de campo foi realizado na Fazenda Capim II, localizada no litoral do estado da Paraíba, Brasil, no período de outubro de 2009 a agosto de 2010 com cana-de-açúcar, cultivar RB 92 579. Os resultados evidenciaram que os valores da pegada hídrica verde e cinza diminuem à medida que há acréscimo na lâmina de irrigação. Inversamente, os valores da pegada hídrica azul aumentam sempre que há incremento na lâmina de irrigação. A pegada hídrica da cana-de-açúcar obtida com base no modelo CROPWAT, superestima os valores da pegada hídrica verde e azul e subestima os valores da pegada hídrica cinza, obtidos com base no balanço hídrico do solo.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662015000600521
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/1807-1929/agriambi.v19n6p521-526
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.19 n.6 2015
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess