Data/hora: 10/06/2024 03:46:47

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Caracterización y monitoreo de paisaje semiárida en la Región del Maule mediante datos satelitales
Autores: | Frau,Carlos M.; Santos,João R.; Maldonado,Francisco D.; Valenzuela,John G.; Valeriano,Marcio M.; Rojas,Yony O.; Hernández,Yohana M.
Data: | 2010-01-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Semiárido; Detección de cambios; Percepción remota; Rotación radiométrica.
Resumo: | El objetivo del trabajo es aplicar la técnica Rotación Radiométrica Controlada por Eje de No-cambio (RCEN) en imágenes Landsat TM de los años 2004 y 2008, para la región semi-árida del Maule, Chile. Esta aplicación tiene el fin de obtener la distribución espacial de los cambios del paisaje forestal. El procedimiento de RCEN permite el uso de imágenes sin corrección atmosférica, combinado a un método empírico para seccionar y legendar la imagen de cambio basado en las observaciones de campo. El índice Kappa para la imagen temática del cambio fue 0.74 indicando que, durante el período considerado por la detección, los porcentajes de recuperación y la degradación la vegetación fueron 17 y 5% respectivamente. Datos altimétricos de SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) fueron utilizados para obtener la pendiente y la distribución de las clases de cambios en relación a esta. La mayor parte de la superficie de la clase no-cambio está localizada en altas y bajas declividades. En la categoría de recuperación de la vegetación, la mayor proporción tiene lugar en el rango de declividad 10 a 50%. Por otra parte, la pérdida de vegetación es uniformemente distribuida en todos los gradientes de declividad.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000600013
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662010000600013
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.14 n.6 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess