Data/hora: 11/06/2024 04:49:30

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | Influência da altura das garras dos pneus de um trator em área de plantio direto
Autores: | Gabriel Filho,Antonio; Monteiro,Leonardo A.; Lanças,Kléber P.; Guerra,Saulo P. S.; Jesuino,Paulo R.
Data: | 2010-10-01
Ano: | 2010
Palavras-chave: | Máquinas agrícolas; Ensaio de trator; Palha; Carro dinamométrico; Eficiência trativa.
Resumo: | Desenvolveu-se este trabalho com o objetivo de se avaliar os parâmetros de desempenho de um trator agrícola equipado com um conjunto de pneus diagonais com garras altas (pneu novo) e outro conjunto de pneus diagonais de mesma dimensão, com garras mais baixas, em solo com cobertura vegetal (palha de milho). Utilizaram-se as velocidades teóricas de 4, 5, 6 e 7 km h-1, informadas no painel do trator, uma força de tração constante de 25 kN, e se mediram a força de tração, a velocidade de deslocamento, a patinagem dos rodados, o consumo horário e específico de combustível; enfim, foram calculadas a potência disponível na barra de tração e a razão entre o consumo horário e o consumo específico de combustível com a potência e o coeficiente de tração. Concluiu-se que, em solo com cobertura vegetal palha de milho, esses parâmetros de desempenho do trator foram semelhantes para ambas as alturas de garra dos pneus.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010001000015
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/S1415-43662010001000015
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.14 n.10 2010
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess