Data/hora: 11/06/2024 03:18:36

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	Evapotranspiração de referência nos perímetros irrigados do estado de Sergipe	
Autores: 	Sousa,Inajá F. de; Silva,Vicente de P. R. da; Sabino,Fabiana G.; A. Netto,Antenor de O.; Silva,Bruce K. N.; Azevedo,Pedro V. de.	
Data: 	2010-01-01	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Demanda hídrica; Evaporação; Método de Penman-Monteith; Planejamento de irrigação.	
Resumo: 	O conhecimento da evapotranspiração de referência (ETo) é essencial no manejo de irrigação de culturas agrícolas em todo o mundo. Neste trabalho se utilizaram dados meteorológicos diários de evaporação do tanque "Classe A", temperaturas máximas e mínimas, insolação, velocidade do vento a 2 m de altura e umidade relativa do ar, referentes ao período de 1989 a 1993, coletados em quatro perímetros irrigados do Estado de Sergipe, para estimativa da ETo com base nos métodos do Tanque Classe "A", Radiação Solar, Hargreaves &amp;amp; Samani, Linacre e Penman-Monteith (FAO/56). Comparam-se os valores diários da ETo para a região estudada, através dos quais, quando comparados com o modelo de Penman-Monteith (FAO/56) se obtiveram os melhores desempenhos com os métodos que utilizam a radiação solar como dado de entrada no modelo. O método do Tanque Classe "A" não apresentou desempenho satisfatório em nenhum perímetro irrigado estudado.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43662010000600010	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/S1415-43662010000600010	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.14 n.6 2010	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess