Data/hora: 11/06/2024 10:00:47

Provedor de dados: | 91
País: | Brazil
Título: | SIMULAÇÃO E ANÁLISE DO PROCESSO DE TRILHA E SEPARAÇÃO MECÂNICA DO MILHO-PIPOCA
Autores: | Souza,Cristiano Márcio Alves de; Pinto,Francisco de Assis de Carvalho; Mantovani,Evandro Chartuni; Queiroz,Daniel Marçal de.
Data: | 1998-08-01
Ano: | 1998
Palavras-chave: | Colheita; Eficiência de separação do côncavo; Danos mecânicos.
Resumo: | RESUMO O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da trilha mecânica na qualidade do milho-pipoca e desenvolver um programa computacional para simulação do processo de trilha numa máquina com mecanismo de cilindro de barras e côncavo. Os testes experimentais foram realizados utilizando-se duas variedades de milho-pipoca, Zélia e CMS-43, combinadas com três rotações do cilindro trilhador, 500, 600 e 700rpm. Analisou-se a capacidade de expansão e a eficiência de separação do côncavo, em que a variedade Zélia apresentou maior capacidade de expansão e maior porcentagem de injúria em relação à CMS-43. O erro na determinação da eficiência de separação do côncavo pelo modelo matemático implementado foi de 3,96%, considerado satisfatório para aplicações em engenharia.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/article
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200212
Editor: | Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG
Relação: | 10.1590/1807-1929/agriambi.v02n02p212-218
Formato: | text/html
Fonte: | Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.2 n.2 1998
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess