Data/hora: 11/06/2024 07:56:39

Provedor de dados: 	91	
País: 	Brazil	
Título: 	SIMULAÇÃO E ANÁLISE DO PROCESSO DE TRILHA E SEPARAÇÃO MECÂNICA DO MILHO-PIPOCA	
Autores: 	Souza,Cristiano Márcio Alves de; Pinto,Francisco de Assis de Carvalho; Mantovani,Evandro Chartuni; Queiroz,Daniel Marçal de.	
Data: 	1998-08-01	
Ano: 	1998	
Palavras-chave: 	Colheita; Eficiência de separação do côncavo; Danos mecânicos.	
Resumo: 	RESUMO O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da trilha mecânica na qualidade do milho-pipoca e desenvolver um programa computacional para simulação do processo de trilha numa máquina com mecanismo de cilindro de barras e côncavo. Os testes experimentais foram realizados utilizando-se duas variedades de milho-pipoca, Zélia e CMS-43, combinadas com três rotações do cilindro trilhador, 500, 600 e 700rpm. Analisou-se a capacidade de expansão e a eficiência de separação do côncavo, em que a variedade Zélia apresentou maior capacidade de expansão e maior porcentagem de injúria em relação à CMS-43. O erro na determinação da eficiência de separação do côncavo pelo modelo matemático implementado foi de 3,96%, considerado satisfatório para aplicações em engenharia.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-43661998000200212	
Editor: 	Departamento de Engenharia Agrícola  - UFCG	
Relação: 	10.1590/1807-1929/agriambi.v02n02p212-218	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental  v.2 n.2 1998	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess